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MATERIAIS

LUVAS TRICOTADAS MALHA GROSSA 

LUVA TRICOTADAS PIGMENTADAS

LUVA TRICOTADAS DE ARAMIDA

LUVA TRICOTADAS DE GRAFATEX

LUVAS TRICOTADAS SUPER FINA

LUVAS DE ELANCA

LUVAS TRICOTADAS REVESTIDAS

OUTRAS LUVAS, MANGOTES E 
MEIAS COM DEDOS






APLICAÇÕES

Manuseio de materiais ferramentas e peças

Manutenção, limpeza e empacotamento

Jardinagem e pesca Agricultura

Contrução e Montagem

Manuseio de peças cortantes e inspeção


Manuseio de ferramentas de precisão, montagem de peças pequenas e pintura


Manuseio de de substâncias químicas, água óleo e graxa



TIPOS

serviços gerais

Antiderrapantes

resistência a corte

Resistência a Abrasão

Super sensibilidade

Ajuste anatômico

Impermeáveis



	
MATERIALS

THICK MESH KNITTED GLOVES


DOTTED KNITTED GLOVES


ARAMID MESH KNITTED GLOVES


TERRY CLOTH GLOVES


POLYAMIDE GLOVES


THIN MESH KNITTED GLOVES


COATED KNITTED GLOVES


OTHER TYPES OF GLOVE, SLEEVES AND TOE SOCKS 

Applications:

Handling of materials, tools and parts


Maintenance, cleaning and packaging


Gardening, fishing and agriculture

Construction and Assembly


Handling of cutting parts and inspection


Handling of abrasive surfaces

Handling of precision tools, assembly of small parts and paint


Handling of chemical substances, oil water and grease



Types:

General services


Anti-skid


Cut resistance


Abrasion resistance


High tactile sensitivity


Anatomic fit


Impermeable
	MATERIALES
GUANTES DE TEJIDO DE MALLA GRUESA

GUANTES DE TEJIDO PIGMENTADO

GUANTES DE TEJIDO ARAMID

GUANTES DE TEJIDO GRAFITEX

GUANTES DE TEJIDO SUPER FINO

GUANTES DE TEJIDO FINOS
GUANTES DE TEJIDO FORRADOS
OTROS TIPOS DE GUANTES, MANGAS Y CALCETINES

APLICACIONES:

Manejo de materiales, herramientas y piezas
Mantenimiento, limpieza y embalaje

Jardinería, pesca y agricultura

Construcción y ensamblaje

Para el manejo de corte de piezas e inspección

Para el manejo de superficies abrasivas

Para el manejo de herramientas de precisión, ensamblaje de piezas pequeñas y pintura

Para el manejo de sustancias químicas, aceite, agua y grasa

Tipos:

Servicios generales

Antideslizantes 

Resistencia de corte

Resistencia de abrasión

Hiper sensibilidad

Impermeables



	
Código

Descrição

Características

Resistência

Abrasão

Corte

Furo

Temperatura

Alta

Média

Baixa
Luva Tricotada 4 Fios  Fio de Algodão

Formato Ergonômico  Punho de 15 cm

Luva Costurada em Lona de Algodão

Lona Leve

Lona Peso Médio

Lona Pesada

Luva Tricotada 2 Fios
  Fio de Elanca

Sensibilidade no Tato,
Palma Aderente

 Alta Flexibilidade
Palma Aderente

Luva Tricotada 2 Fios
  Fio Misto

Conforto e Flexibilidade

Palma Aderente
Preço Competitivo

Meia Com Dedos 4 Fios
  Fio de Algodão

Tamanho Ùnico 

Meia Com Dedos 4 Fios
  Fio Acrílico

Palma Aderente 
Punho de 10 cm

Formato Ergonômico
  Alta Qualidade, Palma Aderente

Formato Ergonômico
  Alta Qualidade, Palma Aderente

Malha sem Costura, pigmento de alta qualidade, palma
aderente

Preço Competitivo

Malha Sem Costura Revestimento
Nitrilico

Malha sem Costura, pigmento de alta qualidade em cores

Malha Sem Costura, Revestimento de Latex

Mangote Tricotado 
  4 Fios - Fio de Algodão

Comprimento de 25 cm

Luva de Malha
 Felpuda com Punho de Lona

Manga Felpuda
Punho de 5 cm

Alta Flexibilidade

Mangote Costurado
Lona de Algodão

Lona de Peso Médio

Lona Pesada

Lona Leve
	Code

Description

Characteristics

Resistance

Abrasion

Cut

Hole
Temperature

High

Médium

Low
Knitted Glove 4 Cotton Thread
Ergonomic Format 15cm fist

Sewn Glove em Cotton Mesh

Light Mesh

Médium Weight Mesh
Heavy Mesh

2-thread knitted glove with

Touch sensibility,
Adherent Palm

High Flexibility

Adherent Palm
2-thread Knitted Glove
Mixed thread
Comfort and Flexibility

Adherent Palm

Competitive Price

4-thread glove

Cotton Thread

One Size Only

4 thread glove

Adherent Palm

10 cm fist

Ergonomic Format

High Quality, Adherent Palm

Ergonomic Format

High Quality, Adherent Palm

Seamless Knit, high quality pigmentation, adherent palm
Competitive Price

Seamless Knit, Nitrilic coat
Seamless Knit, coloured high quality pigmentation

Seamless Knit, Latex Coat

Knitted Sleeve
4 threads – Cotton Thread

25 cm length

Knitted Glove

Fluffly with Fist Mesh

Fluffly Sleeve

5 cm fist

High Flexibility

Sewn Sleeve

Cotton Mesh

Medium weight Mesh

Heavy Mesh

Light Mesh
	Codigo

Descripción
Características
Resistencia

Abrasivo

Corte

Agujero
Temperatura

Alta

Mediana
Baja

Guante 4 hilos Hilo de Algodón
Formato Ergonomico puño de 15 cm
Guante cosido en Malla de Algodón
Malla Fina

Malla de peso mediano

Malla Pesada

Guante tejido 2

Sensibilidade en el tacto
Palma Aderente
Alta Flexibilidad

Palma Aderente

Guante 2 hilos

Hilo Mixto

Confort y Flexibilidad

Palma Aderente

Precio Competitivo

Guante 4 hilos

Hilo de algodón

Tamaño unico

Guante 4 hilos

Palma Aderente

Puño de 10 cm

Formato economico

Alta Calidad, Palma Aderente

Formato Ergonomico

Alta Calidad, Palma Aderente

Malla sin costura, pigmentación de alta calidad, palma aderente

Precio Competitivo

Malla sin costura, Capa de nitrilico

Malla sin costura, pigmentación de alta calidad en colores

Malla sin costura, Capa de látex

Manga tejida

4 hilos – hilo de algodón

Largura de 25 cm

Guante Tejido

Felpudo con Puño
Manga Felpuda

Puño de 5cm

Alta Flexibilidad

Manga Cosida

Malla de Algodón

Malla peso mediano

Malla Pesada

Malla Fina



