	TABELA EPIS

	Português

	English
	Español

	
Materiais

Aplicações

Tipos

Veja nosso catálogo de EPI´s
	
Materials 

Applications 

Type 

See our EPI catalogue
	Materiales 


Aplicaciones 


Tipo

Vea nuestro catálogo de EPI



	MATERIAIS
LUVAS TRICOTADAS MALHA GROSSA 



LUVA TRICOTADAS  PIGMENTADAS



LUVA TRICOTADAS DE ARAMIDA



LUVA TRICOTADAS DE GRAFATEX



LUVAS TRICOTADAS SUPER FINA



LUVAS DE ELANCA



LUVAS TRICOTADAS REVESTIDAS



OUTRAS LUVAS, MANGOTES E 
MEIAS COM DEDOS





APLICAÇÕES
Manuseio de materiais ferramentas e peças



Manutenção, limpeza e empacotamento

Jardinagem e pesca Agricultura



Contrução e Montagem



Manuseio de peças cortantes e inspeção
Manuseio de ferramentas de precisão, montagem de peças pequenas e pintura




Manuseio de de substâncias químicas, água óleo e graxa


TIPOS

serviços gerais

Antiderrapantes

resistência a corte

Resistência a Abrasão

Super sensibilidade

Ajuste anatômico

Impermeáveis



	MATERIALS
THICK MESH KNITTED GLOVES


DOTTED KNITTED GLOVES


ARAMID MESH KNITTED GLOVES


TERRY CLOTH GLOVES


POLYAMIDE GLOVES


THIN MESH KNITTED GLOVES


COATED KNITTED GLOVES


OTHER TYPES OF GLOVE, SLEEVES AND TOE SOCKS 

Applications:
Handling of materials, tools and parts

Maintenance, cleaning and packaging

Gardening, fishing and agriculture

Construction and Assembly


Handling of cutting parts and inspection


Handling of abrasive surfaces

Handling of precision tools, assembly of small parts and paint


Handling of chemical substances, oil water and grease



Types:

General services


Anti-skid


Cut resistance


Abrasion resistance


High tactile sensitivity


Anatomic fit


Impermeable


	MATERIALES
GUANTES DE TEJIDO DE MALLA GRUESA

GUANTES DE TEJIDO PIGMENTADO

GUANTES DE TEJIDO ARAMID

GUANTES DE TEJIDO GRAFITEX

GUANTES DE TEJIDO SUPER FINO

GUANTES DE TEJIDO FINOS

GUANTES DE TEJIDO FORRADOS

OTROS TIPOS DE GUANTES, MANGAS Y CALCETINES

APLICACIONES:

Manejo de materiales, herramientas y piezas

Mantenimiento, limpieza y embalaje

Jardinería, pesca y agricultura

Construcción y ensamblaje

Para el manejo de corte de piezas e inspección

Para el manejo de superficies abrasivas

Para el manejo de herramientas de precisión, ensamblaje de piezas pequeñas y pintura

Para el manejo de sustancias químicas, aceite, agua y grasa

Tipos:

Servicios generales

Antideslizantes 

Resistencia de corte

Resistencia de abrasión

Hiper sensibilidad

Ajuste anatómico

Impermeables



	Código

Descrição

Características

Resistência

Abrasão

Corte

Furo

Temperatura

Alta

Média

Baixa



Luva Tricotada 4 Fios  Fio de Algodão


Formato Ergonômico  Punho de 15 cm


Luva Costurada em Lona de Algodão



Lona Leve


Lona Peso Médio


Lona Pesada


Luva Tricotada 2 Fios
Fio de Elanca


Sensibilidade no Tato,
Palma Aderente


Alta Flexibilidade Palma Aderente



Luva Tricotada 2 Fios  Fio Misto



Conforto e Flexibilidade



Palma Aderente


Preço Competitivo



Meia Com Dedos 4 Fios   Fio de Algodão



Tamanho Ùnico 


Meia Com Dedos 4 Fios
Fio Acrílico


Palma Aderente 


Punho de 10 cm


Formato Ergonômico


Alta Qualidade,


Palma Aderente



Formato Ergonômico


Alta Qualidade,


Palma Aderente



Malha sem Costura, pigmento de alta qualidade, palma aderente
Preço Competitivo



Malha Sem Costura Revestimento
Nítrilico


Malha sem Costura, pigmento de alta qualidade em cores


Malha Sem Costura, Revestimento de Latex



Mangote Tricotado 
4 Fios - Fio de Algodão



Comprimento de 25 cm

Luva de Malha
Felpuda com Punho de Lona




Manga Felpuda
Punho de 5 cm



Alta Flexibilidade



Mangote Costurado
Lona de Algodão



Lona de Peso Médio



Lona Pesada



Lona Leve

	Code

Description

Features

Resistence


Abrasion

Cut


Puncture

Temperature

High

Médium


Low




4 yarn knitted glove – cotton yarn


Ergonomic shape, 15 cm cuff



Sew glove – cotton canvas



Light canvas



Medium weight canvas



Heavy canvas


2 yarn knitted glove

Polyamide yarn


Tactile sensitivity, sure grip



Great flexibility, sure grip




2 yarn knitted glove, blended yarn



Confort and flexibility


Sure grip



Lower-cost choice




4 yarn knitted toe sock – cotton yarn



One-size fits all



4 yarn knitted toe sock 
acrylic yarn


Sure grip 


10 cm cuff



Ergonomic shape



High quality, 


sure grip




Ergonomic shape



High quality, 


sure grip




Seamless liner, high quality dotting, sure grip

Lower-cost choice



Seamless liner nitrile coating



Seamless liner, high quality colored dotting



Seamless liner, latex coating





4 yarn knitted sleeve - cotton yarn



25cm length




loop-out construction

glove with canvas fist




loop-out construction,

5 cm cuff




great flexibility



sewn sleeve - cotton canvas




medium weight canvas



heavy canvas



light canvas


	Codigo

Descripción

Características

Resistencia

Abrasivo

Corte

Agujero

Temperatura

Alta

Mediana

Baja
Guante 4 hilos Hilo de Algodón


Formato Ergonomico puño de 15 cm

Guante cosido en Malla de Algodón



Malla Fina


Malla de peso mediano


Malla Pesada


Guante tejido 2



Sensibilidade en el tacto
Palma Aderente


Alta Flexibilidad Palma Aderente



Guante 2 hilos Hilo Mixto



Confort y Flexibilidad



Palma Aderente



Precio Competitivo



Guante 4 hilos Hilo de algodón



Tamaño unico


Guante 4 hilos

hilado de acrílico


Palma Aderente



Puño de 10 cm

Formato economico



Alta Calidad,


Palma Aderente



Formato Ergonomico



Alta Calidad, 


Palma Aderente




Malla sin costura, pigmentación de alta calidad, palma aderente

Precio Competitivo


Malla sin costura, Capa de nitrilico


Malla sin costura, pigmentación de alta calidad en colores



Malla sin costura, Capa de látex




Manga tejida

4 hilos – hilo de algodón



Largura de 25 cm




Guante Tejido

Felpudo con Puño



Manga Felpuda

Puño de 5cm




Alta Flexibilidad


Manga Cosida

Malla de Algodón




Malla peso mediano



Malla Pesada



Malla Fina



	
	
	


